Приложение 1

**Описание внешнего вида халата**

Халат хлопчатобумажный женский полуприлегающего силуэта, неотрезной по линии талии, однобортный, размер 164-88-92.

Рукава втачные, низ со сборкой.

Спинка цельная, с плечевыми вытачками.

Плечевые и боковые срезы стачаны, обмётаны и заутюжены в сторону спинки. Плечевые швы стачаны двумя строчками.

Полочки с прямыми кокетками с двумя мягкими защипами и карманами из основных деталей изделия. Вход в карман оформлен плавной овальной линией.

Застежка борта центральная на 6 пуговиц и обмётанные петли. Борта обработаны цельновыкроенными подбортами с прокладкой, внутренний край настрочен.

По краю борта и кокетке проложена отделочная строчка шириной 5 мм.

Горловина без воротника, овальной формы.

Низ изделия, рукавов, вход в карман, горловина обработаны окантовочным швом с закрытыми срезами косой бейкой контрастного цвета, ширина 5 мм..

 Пояс застрочен на 1мм, настрочен на правом боковом шве на уровне линии талии.